Hammer Construction 2
Wymiana LCD

Poziom trudności: ŚREDNI
Szacowany czas: 30 min
Narzędzia:
· płaska pęseta
· plastikowy otwieracz
· kostka gitarowa
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1. Demontaż wyświetlacza LCD
Wyświetlacz LCD można oddzielić od obudowy za pomocą plastikowej kostki. Należy to zrobić bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić modułu LCD.
[image: ]
KROK 1 
Ostrożnie podgrzej LCD przy użyciu domowej suszarki ustawionej na ciepłe powietrze. Ekran powinien być gorący, aby podklejka łącząca go z obudową stała się elastyczna. 

KROK 2 
Ostrożnie wprowadź plastikową kostkę pod wyświetlacz.  Kostka powinna być włożona do połowy swojej szerokości. 
Następnie ostrożnie podważ ekran i odchyl go od obudowy. Uważaj aby nie przerwać taśmy LCD która łączy go z płytą główną telefonu.
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KROK 3 
Używając śrubokręta krzyżakowego PH00 odkręć śrubkę trzymającą zaślepkę złącza LCD.
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KROK 4 
Używając płaskiej pęsety podważ i wyjmij zaślepkę złącza LCD.
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KROK 5
Używając płaskiej pęsety podważ złącze LCD i odłącz je od płyty głównej.
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Prawidłowo odłączony LCD od urządzenia będzie wyglądał następująco:
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2. Montaż nowego LCD
Przygotuj nowy moduł LCD. Przeprowadź powyższe czynności w kolejności odwrotnej, żeby ponownie zmontować telefon.

Kontakt
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami, jeśli masz dodatkowe pytania.
Znajdź centrum serwisowe
Sprawdź lokalizację najbliższego serwisu. Niezależnie od tego, czy produkt jest na gwarancji, czy nie, możesz liczyć na naszą pomoc.
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